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Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством Wi-Fi модуль промышленного назначения CS532AE (далее по тексту – «изделие»). 

1 [bookmark: _Ref67997751][bookmark: _Toc156336990] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование изделия
	Wi-Fi модуль промышленного назначения

	Модель изделия
	CS532AE

	Артикул изделия
	CS532AE

	Описание
	Предназначен для установки беспроводного соединения между внутренним блоком кондиционера и мобильными устройствами через локальную сеть Wi-Fi.

	Назначение
	Оборудование предназначено для использования  в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту

	Размещение
	Внутри здания /невзрывоопасное 

	Год выпуска
	2025

	Cрок
службы
	10 лет

	Информация о подтверждении соответствия
	Оборудование подлежит подтверждению 
соответствия в форме декларирования
требованиям технических регламентов Таможенного союза 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.57620/25 ОТ 11.04.2025 ДО 10.04.2030

	Изготовитель
	GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

	Страна производства
	Китай

	Адрес изготовителя
	West Jinji Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070 

	Торговая марка изделия
	Pioneer

	Уполномоченное лицо изготовителя
	Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп»
ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001
Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л
Факт.адрес:Россия,197110,Санкт-Петербург, ул.Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, 
E-mail: info@uelements.com


2 [bookmark: _Ref69937519][bookmark: _Toc156336991]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc156336992]2.1.1 Описание изделия

Wi-Fi модуль промышленного назначения CS532AE предназначен для установки беспроводного соединения между внутренним блоком кондиционера и мобильными устройствами через локальную сеть Wi-Fi. 
Интеллектуальное управление:
1. Убедитесь, что на вашем смартфоне или планшете установлена стандартная система Android или iOS. Более подробная информация приводится в самом приложении;
2. Функция wi-fi не поддерживает имена сети на китайском языке;
3. Подключение и контроль устройств допускается только в режимах Wi-Fi и 4G hotspot;
4. Маршрутизаторы с шифрованием WEP не поддерживаются;
5. Рабочий интерфейс программы универсален для многих систем, поэтому функции управления могут не полностью соответствовать конкретной модели оборудования. Интерфейс программы может отличаться при обновлении приложения или при установке в другой операционной системе. При работе необходимо руководствоваться фактическим интерфейсом программы.
С помощью приложения пользователь может управлять работой устройств по заданному сценарию, может установить основные и дополнительные функции, создать группу пользователей (членов семьи).
Общий вид изделия представлен на рисунке 1.
[image: ]
Рисунок 1

[bookmark: _Toc156336993]2.1.2 Принцип работы


Wi-Fi модуль — это приёмник беспроводного сигнала, который позволяет устройству-клиенту (например, смартфон, планшет) получить доступ к локальной сети и интернету по сети Wi-Fi. В зависимости от типа устройства Wi-Fi модули отличаются размерами, внешним видом и техническими данными. 
Управление кондиционером через сеть wi-fi состоит из следующих действий:
· Установка Wi-Fi модуля;
· Установка приложения, которое разработано под определенную модель кондиционера;
· Регистрация;
· Подключение кондиционера к маршрутизатору (wi-fi роутеру), который предоставляет соединение с интернетом;
· Передача команд с мобильного устройства на кондиционер. Информация с мобильного устройства передается в облако, откуда поступает на маршрутизатор, передающий сигнал на Wi-Fi модуль, который обрабатывая информацию передает команды кондиционеру.





[bookmark: _Toc156336994]2.1.3 Технические характеристики изделия 

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2

Таблица 2

	Характеристики
	Единицы измерения
	Значение

	Вес нетто
	кг
	0,034

	Вес брутто
	кг
	0,050

	Размер упаковки ДхШхГ
	мм
	30х210х95

	Размер модуля ДхШхГ
	мм
	30х21х17

	Напряжение питания
	В
	5

	Протокол шифрования  
	-
	TLS 1.2 
TLS cipher suites: TLS_ECDHE_RSA_with_AES_256_GCM_SHA384

	Диапазон частот
	ГГц
	2.4-2.4835

	Протокол радиосвязи
	
	IEEE802.11 и bluetooth

	Выходная мощность
	дБм
	20

	ERP
	дБм
	[bookmark: _GoBack]20

	Встроенная память 
	-
	Есть

	Функции программирования
	-
	Нет




[bookmark: _Toc156336995]2.1.4 Требования к монтажу изделия

Перед установкой проверьте, соответствует ли приобретенный Wi-Fi модуль данному блоку. 
Этапы установки Wi-Fi модуля:
1. Откройте панель внутреннего блока, как показано на рисунке 2, и окрутите винт на крышке клеммного отсека.
[image: ]
Рисунок 2

2. Откройте крышку клеммного отсека, как показано на рисунке 3, и вы увидите провод подключения WiFi (цвет провода подключения WiFi совпадает с цветом соединительного порта в модуле WiFi).
[image: ]
Рисунок 3
3. Снимите зажим провода. Вытяните соединительный провод WIFI из клеммного отсека, а затем подключите его к порту в модуле WiFi отсека, как показано на рисунке 4.

[image: ]

Рисунок 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: провод подключения WiFi должен проходить через канавку, иначе клеммный отсек не может быть закрыт.
4. Поместите модуль WiFi рядом с клеммным отсеком, как показано на рисунке 5. После установки в требуемой позиции прикрепите модуль WiFi с помощью винтов.
Обратите внимание: положение для размещения модуля WiFi может отличаться для разных моделей.

[image: ]

Рисунок 5

5. Уложите соединительный провод WiFi в паз, закройте крышку клеммный отсека и затяните винты.
6. Закройте панель внутреннего блока



[bookmark: _Toc156336996]2.2 Маркировка 

 Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 7.

[image: ][image: ][image: ]

Рисунок 7



3 [bookmark: _Ref68106430][bookmark: _Ref69937528][bookmark: _Ref73096537][bookmark: _Ref73354033][bookmark: _Ref73360033][bookmark: _Toc156336997][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Wi-Fi модуль промышленного назначения CS532AE
	1

	2. Руководство по монтажу и эксплуатации
	1





















4 [bookmark: _Toc156336998] ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок на вай-фай модуль Pioneer составляет 3 месяца, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в 
зависимости от типа оборудования.
Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и
обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.
















5 [bookmark: _Ref68106457][bookmark: _Ref69937552][bookmark: _Ref73096547][bookmark: _Ref73354045][bookmark: _Ref73360044][bookmark: _Toc156336999] КОНСЕРВАЦИЯ
	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
6 [bookmark: _Ref68106467][bookmark: _Ref69937557][bookmark: _Ref73096553][bookmark: _Ref73354052][bookmark: _Ref73360051][bookmark: _Toc156337000]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Проводной пульт дистанционного управления
 
       типа:                   CS532AE
                        (наименование модели)                   (заводской номер)
					



Упакована:                       GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
 (наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.




7 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Ref69937563][bookmark: _Ref73096565][bookmark: _Ref73354061][bookmark: _Ref73360058][bookmark: _Toc156337001]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Проводной пульт дистанционного управления

               типа:                   CS532AE
                        (наименование модели)                   (заводской номер)
										
Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

[bookmark: _Toc395185184] 
8 [bookmark: _Ref68106481][bookmark: _Ref69937569][bookmark: _Ref73096571][bookmark: _Ref73354066][bookmark: _Ref73360065][bookmark: _Toc156337002]
 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. 


9 [bookmark: _Ref67997856][bookmark: _Ref68106489][bookmark: _Ref69937576][bookmark: _Ref73096577][bookmark: _Ref73354072][bookmark: _Ref73360071][bookmark: _Toc156337003] ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  [image: ]
Этот продукт нельзя устанавливать в агрессивных, легковоспламеняющихся или взрывоопасных средах, или в местах с особыми требованиями, таких как кухня. В противном случае это повлияет на нормальную работу или сократит срок службы устройства или даже приведет к пожару или серьезной травме. Что касается вышеперечисленных специальных мест, используйте специальный кондиционер с антикоррозийной или взрывозащищенной функцией.
Запрещается устанавливать проводной пульт в помещениях с высокой влажностью или под прямыми солнечными лучами, ронять, бросать и часто разбирать пульты, прикасаться к пультам мокрыми руками. 
Не допускается установка проводного контроллера в местах, куда попадают прямые солнечные лучи.
Не допускается установка проводного контроллера рядом с высокотемпературным объектом или в месте, которое может быть забрызгано водой.
Самостоятельный монтаж и демонтаж проводного пульта запрещен. При возникновении неполадок необходимо обратиться в сервисный центр компании.
При монтаже необходимо соблюдать ряд предосторожностей. Электромагнитные помехи могут
привести к некорректной работе кондиционера. 
Коммуникационные линии проводного пульта должны проходить отдельно от силовых кабелей
с минимальным зазором 20 см; в противном случае будут возникать помехи.
Если кондиционер на монтажной позиции подвергается воздействию электромагнитных помех, то в качестве коммуникационных кабелей проводного пульта необходимо использовать экранированную витую пару.
ВНИМАНИЕ: Установка модуля должна выполняться квалифицированными специалистами. В противном случае это может привести к травме или повреждениям. Не подавайте электропитание до завершения установки модуля.
 
[bookmark: _Toc156337004]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».
10 [bookmark: _Ref67997869][bookmark: _Ref68106497][bookmark: _Ref69937582][bookmark: _Ref73096586][bookmark: _Ref73354089][bookmark: _Ref73360085][bookmark: _Toc156337005] УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	Дата
	Вид технического 
обслуживания
	Наработка
	Основание
(наименование, номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание

	
	
	После последнего ремонта
	С начала эксплуатации
	
	Выполнившего
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	Проверившего
работу
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	Условия хранения
	Вид хранения
	Примечание

	приемки на хранение
	снятия с хранения
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Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры
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