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Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством панели декоративной для внутренних блоков кондиционеров бытовых (сплит-систем) кассетного типа TC04V (далее по тексту – «изделие»). 

1 [bookmark: _Ref67997751][bookmark: _Toc107222124] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование изделия
	Панель декоративная для внутренних блоков кондиционеров бытовых (сплит-систем) кассетного типа

	Модель изделия
	TC04V

	Артикул изделия
	TC04V

	Описание
	Скрывает узлы и детали внутреннего блока кондиционера, обеспечивает фильтрацию и очистку воздуха, а также распределение воздуха в помещении в разных направлениях за счет регулируемых жалюзи

	Назначение
	Оборудование предназначено для домашнего бытового и аналогичного применения

	Размещение
	Внутри здания /невзрывоопасное 

	Год выпуска
	2023

	Срок службы
	10 лет

	Информация о подтверждении соответствия
	Не подлежит подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза

	Изготовитель
	GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

	Страна производства
	Китай

	Адрес изготовителя
	West Jinji Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070 

	Торговая марка изделия
	Pioneer

	Уполномоченное лицо изготовителя
	Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп»
ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001
Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л
Факт. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, 
ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, 
E-mail: info@uelements.com


2 [bookmark: _Ref69937519][bookmark: _Toc107222125]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc107222126]2.1.1 Описание изделия

Панель декоративная для внутренних блоков кондиционеров бытовых (сплит-систем) кассетного типа TC04V скрывает узлы и детали внутреннего блока кондиционера, который устанавливается в межпотолочном пространстве, обеспечивает фильтрацию и очистку воздуха, а также распределение воздуха в помещении в разных направлениях за счет регулируемых жалюзи.
Панель изготовлена из высококачественного прочного пластика чистого белого цвета.
Изделие оснащено воздушным фильтром тонкой очистки, который состоит из трех компонентов: электростатическое волокно (полипропилен, полиэстер, углерод), полипропилен, активированный уголь.

[bookmark: _Toc107222127]2.1.2 Принцип работы

Через установленные специальные подвижные восьмипоточные жалюзи происходит равномерное охлаждение или обогрев помещения в восьми направлениях. С пульта дистанционного управления можно менять наклон и направление воздушного потока.

Общий вид изделия представлен на рисунке 1.
[image: ]

Рисунок 1

[bookmark: _Toc107222128]2.1.3 Основные технические характеристики изделия

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 1

Таблица 1

	Характеристики
	Единица измерения
	Значение

	Габаритные размеры панели, ШхВхГ
	мм
	950x950x52

	Размеры.упаковки, ШхВхГ
	мм
	1033x1038x112

	Масса нетто/брутто
	кг
	6/9.5



[bookmark: _Toc107222129]2.1.4 Требования к расположению изделия

Чтобы лицевая панель закрывала не менее 20 мм подвесного потолка, зазор между потолком и блоком не должен превышать 35 мм. Если зазор между подвесным потолком и блоком превышает 35 мм, его можно закрыть тем же материалом, из которого изготовлен подвесной потолок (рисунок 2).

[image: ]

Рисунок 2

Как показано на рисунке 3, отсоединить 4 угловые заглушки лицевой панели и максимально ослабить болты с шестигранными головками на фиксаторах. Отметкой PIPING SIDE на лицевой панели
указано место расположения торца трубки внутреннего блока.
Временно навесить 4 фиксатора на соответствующие зацепы на корпусе внутреннего блока. При
этом провода не должны попадать в изоляцию.
Закрутить болты с шестигранными головками под 4 фиксаторами примерно на 15 мм (лицевая
панель поднимется).
Как показано на рисунке 3, лицевую панель необходимо повернуть по направлению стрелки, при этом она должна плотно прилегать к потолку.
Затянуть винты до тех пор, пока толщина изоляционного материала между лицевой панелью и
потолком не сократится до 5-8 мм.

[image: ]
Рисунок 3

Если после затягивания винтов между потолком и декоративной панелью остался зазор, снова
отрегулируйте высоту внутреннего блока.
Если высота монтажа внутреннего блока и дренажной трассы не будет изменена, можно слегка отрегулировать высоту установки внутреннего блока через отверстия по углам лицевой панели.
После установки лицевой панели необходимо убедиться, что между ней и блоком нет зазоров.
Необходимо присоединить лицевую панель к корпусу через соответствующие пазы. Пазы должны совпадать (они имеют разный размер). Расположение пазов показано на рисунке 4.
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Рисунок 4




















[bookmark: _Toc107222130]2.1.5 Чертеж изделия

Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 5.
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Рисунок 5









[bookmark: _Toc107222131]2.1.6 Развернутый вид изделия и список деталей

Развернутый вид изделия и список деталей представлен на рисунке 6.

[image: ]

	Номер
	Описание
	Коли-чество
	Номер
	Описание
	Коли-чество

	1
	Передняя решетка
	1
	12
	Пенопласт
	1

	2
	Передняя панель
	1
	13
	Угловая крышка
	1

	3
	Левая осевая щетка
	1
	14
	Угловая крышка
	1

	4
	Коробка двигателя
	1
	15
	Плата приемника
	1

	5
	Шаговый двигатель
	1
	16
	Коробка дисплея
	1

	6
	Привод жалюзи
	1
	17
	Крышка коробки дисплея
	1

	7
	Двигатель жалюзи
	1
	18
	Направляющая жалюзи
	1

	8
	Угловая крышка
	1
	19
	Фильтр в сборе
	1

	9
	Угловая крышка
	1
	20
	Передняя решетка
	1

	10
	Пенопласт
	1
	21
	Зажим
	1

	11
	Пенопласт
	1
	
	
	



Рисунок 6


[bookmark: _Toc107222132]2.2 Маркировка 

 Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 7.
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Рисунок 7

3 [bookmark: _Ref68106430][bookmark: _Ref69937528][bookmark: _Ref73096537][bookmark: _Ref73354033][bookmark: _Ref73360033][bookmark: _Toc107222133][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Панель декоративная для внутренних блоков сплит-системы кассетного типа TC04V
	1

	2. Фильтры
	2













4 [bookmark: _Ref68106447][bookmark: _Ref69937545][bookmark: _Ref73096542][bookmark: _Ref73354040][bookmark: _Ref73360039][bookmark: _Toc107222134] ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
	Гарантийный срок на аксессуары Pioneer составляет 3 года, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в 
зависимости от типа оборудования.
Обязательства Продавца по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и
обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.


















5 [bookmark: _Ref68106457][bookmark: _Ref69937552][bookmark: _Ref73096547][bookmark: _Ref73354045][bookmark: _Ref73360044][bookmark: _Toc107222135] КОНСЕРВАЦИЯ
	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
6 [bookmark: _Ref68106467][bookmark: _Ref69937557][bookmark: _Ref73096553][bookmark: _Ref73354052][bookmark: _Ref73360051][bookmark: _Toc107222136]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Панель декоративная для внутренних блоков кондиционеров бытовых
 (сплит-систем) кассетного типа

типа              TC04V
                        (наименование модели)                   (заводской номер)
					



Упакована:                       GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
 (наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.




7 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Ref69937563][bookmark: _Ref73096565][bookmark: _Ref73354061][bookmark: _Ref73360058][bookmark: _Toc107222137]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Панель декоративная для внутренних блоков кондиционеров бытовых 
(сплит-систем) кассетного типа

типа:                TC04V
                        (наименование модели)                   (заводской номер)
										
Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

8 [bookmark: _Ref68106481][bookmark: _Ref69937569][bookmark: _Ref73096571][bookmark: _Ref73354066][bookmark: _Ref73360065][bookmark: _Toc107222138]
 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ. 


9 [bookmark: _Ref67997856][bookmark: _Ref68106489][bookmark: _Ref69937576][bookmark: _Ref73096577][bookmark: _Ref73354072][bookmark: _Ref73360071][bookmark: _Toc107222139] ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  [image: ]

После установки панели клеммную колодку необходимо закрыть крышкой с изоляцией толщиной 1 мм. Зафиксировать слой клеевого материала с обеих сторон кабельной стяжкой.


[bookmark: _Toc107222140]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».







10 [bookmark: _Ref67997869][bookmark: _Ref68106497][bookmark: _Ref69937582][bookmark: _Ref73096586][bookmark: _Ref73354089][bookmark: _Ref73360085][bookmark: _Toc107222141] УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	Дата
	Вид технического 
обслуживания
	Наработка
	Основание
(наименование, номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание

	
	
	После последнего ремонта
	С начала эксплуатации
	
	Выполнившего
работу
	Проверившего
работу
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

		
Дата
	Вид технического 
обслуживания
	Наработка
	Основание
(наименование,
номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание


[bookmark: _Toc14172322][bookmark: _Ref67997880][bookmark: _Ref68106504][bookmark: _Ref69937589][bookmark: _GoBack]
11 [bookmark: _Toc107222142]  ХРАНЕНИЕ
	[bookmark: _Toc14172323]Дата
	Условия хранения
	Вид хранения
	Примечание

	приемки на хранение
	снятия с хранения
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

















12 [bookmark: свор][bookmark: _Toc107222143] СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом  и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Инв. № дубл.
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Подп. и дата
Подп. и дата
Инв. № подл.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
Изм.
Лист
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Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Подп. и дата
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Лист
Изм.
Лист
14
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