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НАЗНАЧЕНИЯ
ME31-00/C3
Технический паспорт
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Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством Wi-Fi модуля промышленного назначения ME31-00/C3 (далее по тексту – «изделие»). 

1 [bookmark: _Ref67997751][bookmark: _Toc188544355] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование изделия
	Wi-Fi модуль промышленного назначения

	Модель изделия
	ME31-00/C3

	Артикул изделия
	ME31-00/C3

	Описание
	Предназначен для установки беспроводного соединения между внутренним блоком кондиционера и мобильными устройствами через локальную сеть Wi-Fi.

	Назначение
	Оборудование предназначено для использования  в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту

	Размещение
	Внутри здания /невзрывоопасное 

	Год выпуска
	2026

	Срок
службы
	10 лет

	Информация о подтверждении соответствия
	Оборудование подлежит подтверждению 
соответствия в форме декларирования
требованиям технических регламентов Таможенного союза 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.57620/25 ОТ 11.04.2025 ДО 10.04.2030

	Изготовитель
	GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

	Страна производства
	Китай

	Адрес изготовителя
	West Jinji Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070 

	Торговая марка изделия
	Pioneer

	Уполномоченное лицо изготовителя
	Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп»
ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001
Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л
Факт.адрес:Россия,197110,Санкт-Петербург, ул.Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, 
E-mail: info@uelements.com


2 [bookmark: _Ref69937519][bookmark: _Toc188544356]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc188544357]2.1.1 Описание изделия

Wi-Fi модуль ME31-00/C3 представляет собой телекоммуникационное оборудование, выполненное в виде встраиваемого во внутренний блок системы кондиционирования радиоэлектронного модуля. Модуль применяется для внутренних блоков VRF-систем, которые используются для охлаждения/обогрева воздуха в помещении. Модуль предназначен для беспроводной передачи данных по радиоканалу в локальной сети Wi-Fi (IEEE 802.11) с целью организации удаленного доступа к управлению кондиционером.
Модуль позволяет подключаться к кондиционеру другим устройством (компьютерам, мобильным телефонам) и удаленно управлять режимами его работы. Модуль выполняет шифрование данных, передаваемых по технологии Wi-Fi (IEEE 802.11) с максимальной дальностью беспроводной действия без усиления и ретрансляции не более 100м. 
Интеллектуальное управление:
1. Убедитесь, что на вашем смартфоне или планшете установлена стандартная система Android или iOS, по QR коду, приведенному в руководстве прилагаемом к устройству, скачайте и установите приложение для управления (приложение поддерживает смартфоны с версиями IOS8.0 / Android4.4 и выше). Более подробная информация приводится в самом приложении;
2. Функция wi-fi не поддерживает имена сети на китайском языке;
3. Подключение и контроль устройств допускается только в режимах Wi-Fi;
4. Маршрутизаторы с шифрованием WEP не поддерживаются;
5. Рабочий интерфейс программы управления универсален для многих систем, поэтому функции управления могут не полностью соответствовать конкретной модели оборудования. Интерфейс программы может отличаться при обновлении приложения или при установке в другой операционной системе. При работе необходимо руководствоваться фактическим интерфейсом программы.
С помощью приложения пользователь может управлять работой устройств по заданному сценарию, может установить основные и дополнительные функции, создать группу пользователей (членов семьи).

Общий вид изделия представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1

[bookmark: _Toc188544358]2.1.2 Принцип работы


Wi-Fi модуль — это приёмопередатчик беспроводного сигнала, который позволяет устройству-клиенту (например, смартфон, планшет) получить доступ к управлению оборудованием (кондиционером) по локальной сети Wi-Fi. В зависимости от типа устройства модули отличаются размерами, внешним видом и техническими данными. 
Реализация управления кондиционером через сеть wi-fi состоит из следующих действий:
· Установка и подключение модуля;
· Установка приложения;
· Регистрация;
· Подключение модуля к локальной сети через имеющийся маршрутизатор (wi-fi роутер)
· Передача команд с мобильного устройства на кондиционер. Информация с мобильного устройства передается в локальную сеть, откуда поступает на маршрутизатор, передающий сигнал на модуль, который обрабатывая информацию передает команды кондиционеру.

[bookmark: _Toc188544359]2.1.3 Технические характеристики изделия 

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2

Таблица 2

	Характеристики
	Единицы измерения
	Значение

	Вес нетто
	кг
	0,3

	Вес брутто
	кг
	0,1

	Размер упаковки ДхШхГ
	мм
	160x140x85

	Размер модуля ДхШхГ
	мм
	93х50х20

	Напряжение питания
	В
	12

	Встроенная память 
	-
	Есть

	Функции программирования
	-
	Нет

	Протокол шифрования  
	-
	TLS 1.2 
TLS cipher suites: TLS_ECDHE_RSA_with_AES_256_GCM_SHA384

	Диапазон частот
	ГГц
	2.412-2.4835

	Протокол радиосвязи
	
	[bookmark: _GoBack]IEEE802.11

	Выходная мощность
	дБм
	20

	ERP
	дБм
	20







[bookmark: _Toc188544360]2.1.4 Габариты изделия и монтаж изделия

Габариты изделия показаны на рисунке 2.
[image: ]
Рисунок 2
Модуль может использоваться с любым внутренним блоком VRF-систем Pioneer серии KGV-X.
Перед установкой отключите питание внутреннего блока. Питание не должно быть
подключено на протяжении всего времени установки оборудования. Модуль, используя входящие в комплект поставки винты-саморезы и дюбеля, рекомендуется установить в месте с сильным сигналом Wi-Fi в помещении, как можно ближе к маршрутизатору.
[image: ]
Рисунок 3
Подключите разъем соединительного кабеля модуля к разъему CN11 на плате контроллера внутреннего блока., как показано на рисунке 4.
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Рисунок 4

[bookmark: _Toc188544361]2.2 Маркировка 

 Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 7.
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Рисунок 7



3 [bookmark: _Ref68106430][bookmark: _Ref69937528][bookmark: _Ref73096537][bookmark: _Ref73354033][bookmark: _Ref73360033][bookmark: _Toc188544362][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Wi-Fi модуль с соединительным кабелем длиной 2,2 м.
	1

	2. Винт самонарезающий
	4

	3. Дюбель
	2

	4. Кабельная стяжка
	3

	5. Руководство по монтажу и эксплуатации
	1
















4 [bookmark: _Toc188544363] ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок на Wi-Fi модуль Pioneer составляет 3 года, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в 
зависимости от типа оборудования.
Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и
обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.
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	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
6 [bookmark: _Ref68106467][bookmark: _Ref69937557][bookmark: _Ref73096553][bookmark: _Ref73354052][bookmark: _Ref73360051][bookmark: _Toc188544365]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Wi-Fi модуль промышленного назначения
 
       типа:                   ME31-00/C3
                        (наименование модели)                   (заводской номер)
					



Упакован:                       GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
 (наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.




7 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Ref69937563][bookmark: _Ref73096565][bookmark: _Ref73354061][bookmark: _Ref73360058][bookmark: _Toc188544366]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Wi-Fi модуль промышленного назначения

               типа:                   ME31-00/C3
                        (наименование модели)                   (заводской номер)
										
Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

[bookmark: _Toc395185184] 
8 [bookmark: _Ref68106481][bookmark: _Ref69937569][bookmark: _Ref73096571][bookmark: _Ref73354066][bookmark: _Ref73360065][bookmark: _Toc188544367]
 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. 


9 [bookmark: _Ref67997856][bookmark: _Ref68106489][bookmark: _Ref69937576][bookmark: _Ref73096577][bookmark: _Ref73354072][bookmark: _Ref73360071][bookmark: _Toc188544368] ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  [image: ]
Этот продукт нельзя устанавливать в агрессивных, легковоспламеняющихся или взрывоопасных средах, или в местах с особыми требованиями, таких как кухня. В противном случае это повлияет на нормальную работу или сократит срок службы устройства или даже приведет к пожару или серьезной травме. Что касается вышеперечисленных специальных мест, используйте специальный кондиционер с антикоррозийной или взрывозащищенной функцией.
Запрещается устанавливать проводной пульт в помещениях с высокой влажностью или под прямыми солнечными лучами, ронять, бросать и часто разбирать пульты, прикасаться к пультам мокрыми руками. 
Не допускается установка проводного контроллера в местах, куда попадают прямые солнечные лучи.
Не допускается установка проводного контроллера рядом с высокотемпературным объектом или в месте, которое может быть забрызгано водой.
Самостоятельный монтаж и демонтаж проводного пульта запрещен. При возникновении неполадок необходимо обратиться в сервисный центр компании.
При монтаже необходимо соблюдать ряд предосторожностей. Электромагнитные помехи могут
привести к некорректной работе кондиционера. 
Коммуникационные линии проводного пульта должны проходить отдельно от силовых кабелей
с минимальным зазором 20 см; в противном случае будут возникать помехи.
Если кондиционер на монтажной позиции подвергается воздействию электромагнитных помех, то в качестве коммуникационных кабелей проводного пульта необходимо использовать экранированную витую пару.
ВНИМАНИЕ: Установка модуля должна выполняться квалифицированными специалистами. В противном случае это может привести к травме или повреждениям. Не подавайте электропитание до завершения установки модуля.
 
[bookmark: _Toc188544369]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».
10 [bookmark: _Ref67997869][bookmark: _Ref68106497][bookmark: _Ref69937582][bookmark: _Ref73096586][bookmark: _Ref73354089][bookmark: _Ref73360085][bookmark: _Toc188544370] УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	Дата
	Вид технического 
обслуживания
	Наработка
	Основание
(наименование, номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание

	
	
	После последнего ремонта
	С начала эксплуатации
	
	Выполнившего
работу
	Проверившего
работу
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